**放射诊疗防护用品购置**

其他要求

1、铅当量：正面完全重叠≥0.5mmpb，背面≥0.25mmpb；

2、外层纺织物抗腐蚀：表层涂层对绝大多数消毒剂中的活性氯有耐受性，可使用酒精/碘伏等擦洗消毒；

3、通过 IEC 61331-3-2014 防护服设计要求；

4、记忆棉减压肩垫；核心材料：轻铅材料，铅当量分布均匀，折叠不易断裂、无刺鼻橡胶味。

5、采用PU抗菌面料（需抗菌检测报告），具有防水、防污、抗静电，内层防护层采用金属与铅的复合材料,采用纳米技术制成。

6、质保3年，终身维护，报修响应时间2小时

7、配置清单：

铅颈套（成人）7件 铅围裙（儿童）3件

铅围裙（成人）4件 铅颈套（儿童）5件

铅帽子（成人）8件 铅帽子（儿童）4件

陪检者防护衣（成人）9套（包含单面铅衣、铅帽子、铅颈套）

微铅铅衣（介入科手术时穿戴，提供微铅证明）4套 包含：分体式铅衣、铅帽子、铅围领、性腺防护用品等

以上防护用品要求铅当量都是0.5mmpb

介入科用的铅帘和吊帘

铅帘 1块 规格：长80CM 高75CM 铅当量0.5mmpb

铅帘 1块 规格：长62.5CM 高26.5CM 铅当量0.5mmpb

铅帘 1块 规格：长43CM 高75CM 铅当量0.5mmpb

吊帘 4块 规格：长16.3CM 高32CM 铅当量0.5mmpb